Приложение №1 к документации о закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку пломбировочной продукции для нужд Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»**

**1. Общие требования**

1. **Объект закупки:** поставка пломбировочной продукции для нужд Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

2. **Сроки (периоды) поставки продукции:** 20 календарных дней с даты подписания договора

1. **Место поставки**: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, Электриков 16.
2. **Основные требования к продукции:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара (продукции)** | | **Характеристики товара (продукции)** | | |
| Пломбировочная проволока (леска) | | Длина: бобина 100 м, Диаметр, 0,5 мм; Материал: Нейлоновая леска + нержавеющая сталь; Температура использования, °C От -40 до +60; | | |
| Кабельная бирка | | Форма квадрат  Длина 55 мм  Ширина 55 мм  Количество в упаковке 100 шт  Материал пластик  Цвет белый  Логотип: ::  M:\WORK\UTPR_New\PTO\Электромонтеры\ЗАКУПКИ\Пломбировочная продукция\FE28E62E.PNG | | |
| Индикаторная пломба наклейка | | Ширина, 27 мм; Общая длина, 100 мм  Материал Полиэстер/полиэтилен/акрил;  Цвет – Красный;  Логотип: ::  M:\WORK\UTPR_New\PTO\Электромонтеры\ЗАКУПКИ\Пломбировочная продукция\FE28E62E.PNG  Маркировка - Цифровой код/ лого/ штрих-код;  Метод маркировки - Печать  Температура использования, °C От -40 до +60; Дополнительный эффект - Термозащита  Количество квитанций -2шт.  адгезионные свойства – высокие;  возможность бесследного срыва изделия - исключено | | |
| Пломба применяемая с проволокой/леской | | Размеры: 30x21x7мм  Материал - Поликарбонат с уникальными добавками;  Цвет – Прозрачный, текст черный, фиксирующая вставка- белая;  Количество фиксаторов- 4 шт.  Дублирование номера пломбы - на фиксирующей вставке;  Логотип: ::  M:\WORK\UTPR_New\PTO\Электромонтеры\ЗАКУПКИ\Пломбировочная продукция\FE28E62E.PNG  Маркировка - Цифровой код/ лого/ штрих-код; Метод маркировки – Лазер; Температура использования, °C От -60 до +100; | | |
| Пластиковая номерная индикаторная пломба | | Общая длина, 318 мм; Рабочая длина, 240 мм; Ширина ленты, 3.4 мм;  Материал – Полипропилен;  Усилие на разрыв, кгс – 20;  Цвет – красный;  Маркировка - Цифровой код/ лого/ штрих-код; Метод маркировки - Лазер/горячее тиснение/термомаркировка;  Логотип: ::  M:\WORK\UTPR_New\PTO\Электромонтеры\ЗАКУПКИ\Пломбировочная продукция\FE28E62E.PNG  Температура использования, °C От -40 до +60. | | |
| Пломбы антимагнитные (наклейка) | | Ширина, 66 мм; Высота, 25 мм,  Наличие антимагнитного индикатора – да;  Порог срабатывания антимагнитного индикатора - 10 мтл;  Материал - Полиэстер/полиэтилен/акрил;  Цвет – Красный; Логотип: ::  M:\WORK\UTPR_New\PTO\Электромонтеры\ЗАКУПКИ\Пломбировочная продукция\FE28E62E.PNG  Маркировка - Цифровой код/ лого;  Метод маркировки – Печать;  Количество отрывных ярлыков, 2 шт.;  Дублирование уникального номера на отрывных ярлыках – да;  Возможность бесследного срыва изделия – исключено;  Время адгезии клеевого слоя с поверхностью- 1-5 мин.  Приобретение максимальных адгезионных свойств – не более 24 часов;  Влияние радиопомех, магнитных бурь, электромагнитного излучения мобильных телефонов индикатора - отсутствует; Воздействие ультрафиолетовых лучей на индикатор – отсутствует;  Температура использования, °C - От -70 до + 80;  Температура установки, °C м От 0,  Температура хранения, °C От 0 до +30;  Порог срабатывания, 10 мтл | | |
| **Количество закупаемой продукции** | | | | |
|  | Наименование закупаемой продукции | | Ед.изм. | Кол-во | |
| 1 | Пломбировочная проволока (леска) | | Бобина (100 м) | 1000 | |
| 2 | Кабельная бирка | | Упаковка(100шт) | 100 | |
| 3 | Индикаторная пломба наклейка | | шт | 40000 | |
| 4 | Пломба применяемая с проволокой | | шт | 67606 | |
| 5 | Пластиковая номерная индикаторная пломба | | шт | 4000 | |
| 6 | Пломбы антимагнитные (наклейка) | | шт | 2000 | |

1. **Требования к качеству продукции, к упаковке и отгрузке продукции:**

* Продукция должна быть новым Товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
* Продукция должна быть изготовлена в заводских условиях. Товар не должен быть в залоге, под арестом, не должен быть обременен риском конфискации.
* Продукция по своему качеству должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ГОСТ, ТУ, обязательным требованиям, предъявляемым едиными правилами согласно Федеральному закону от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также иным обязательным для данного вида Продукции требованиям, либо иным нормативно-техническим документам и Обязательным техническим правилам, указанным в Спецификации и подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя.
* Упаковка Продукции должна соответствовать: общим условиям договоров.

1. **Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке продукции:**

Одновременно с Продукцией Поставщик передает Покупателю следующие сопроводительные документы:

* Оригинал упаковочного листа на каждое отгруженное место;
* Оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12/УПД, подписанные Поставщиком – в 2 (двух) экземплярах;
* Оригинал счета, счет-фактуры на отгруженную Продукцию, оформленную в соответствии со статьей 169 НК РФ – 1 (один) экземпляр (оригинал).

1. **Требования к безопасности продукции:**

Продукция по своему качеству должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ГОСТ, ТУ, чертежам завода-изготовителя, обязательным требованиям, предъявляемым едиными правилами согласно Федеральному закону от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также иным обязательным для данного вида Продукции требованиям, либо иным нормативно-техническим документам и Обязательным техническим правилам и подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя.

1. **Приемка Продукции по количеству** должна быть произведена уполномоченным представителем Покупателя или указанного им грузополучателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Продукции и всех сопроводительных документов к ней Покупателю в соответствии с условиями поставки (п.2.1. Договора), п.2.4. Договора). Подтверждением факта приемки является подписание товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД (универсальный передаточный документ).

При этом подписание Покупателем товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Продукции по качеству, ассортименту и комплектности.

Поставщик, допустивший недопоставку Продукции или некомплектность поставленной Продукции, обязан восполнить недопоставку в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки, если иные условия допоставки не указаны Покупателем.

**Приемка Продукции по качеству** производится при получении поставленного товара уполномоченный Покупателем доверенностью представитель, обязуется проверить товар по количеству, комплектации и наличию видимых недостатков, качеству, на соответствие сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, а также принять этот товар с соблюдением порядка и правил, в соответствии с условиями Договора и требованиями ГК РФ. Приемка товара производится покупателем в момент поставки товара и оформляется путем подписания товаросопроводительных документов уполномоченными представителями обеих Сторон. При обнаружении некачественного Товара Покупатель в письменном виде сообщает Поставщику о характере выявленного брака для принятия решения об исправлении либо замене некачественного Товара. после приемки Товара претензии по количеству, качеству (за исключением скрытых недостатков) комплектности Поставщиком не принимаются.

**Датой поставки Продукции и датой приемки Продукции** является дата подписания Покупателем подписанной и направленной ему Поставщиком товарной накладной (форма ТОРГ-12) или подписанного и направленного ему Поставщиком УПД.,

**Право собственности** на поставленную Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю после поставки Продукции в соответствии с п.п. 2.1. и 2.5. Договора и с момента подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД. Риск утраты, порчи и (или) повреждения Продукции до подписания товарно-транспортных документов, несет Поставщик.

1. **Требования по объему и сроку гарантий качества продукции**:

Поставщик продукции должен обеспечить предоставление гарантий завода-изготовителя. Гарантийный срок на Продукцию (далее – Гарантийный срок) составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки Продукции Покупателю.

Срок годности на конкретную Продукцию указывается в паспорте на эту Продукцию и определяется периодом времени, исчисляемым со дня ее изготовления, в течение которого Продукция пригодна к использованию.

1. **Требования по монтажу Продукции на месте поставки:** монтаж не требуется